Check-list

Hai controllato se:

I refrigeratori a diluizione sono in sicurezza

solo valvole verdi aperte (KX400, MX40) o … (TL200)

V14 chiusa (KX400, MX40) o … (TL200)

valvole dumps aperte

heaters regolati correttamente

liquidi sufficienti (elio liquido nel Main Bath e nella 1KPot, azoto liquido nelle trappole)

1KPot sotto controllo

misuratori di livello in low rate

Main Bath (recovery) collegato alla linea di recupero (la valvola a muro è aperta) o chiuso con valvola di non ritorno

I dewar per l'elio liquido sono in sicurezza

valvola di sicurezza aperta

sfiato aperto e collegato alla linea di recupero (la valvola a muro è aperta)

valvola superiore chiusa

I dewar per l'azoto liquido sono in sicurezza

posizione verticale

valvola per lo spillaggio chiusa

valvola per la pressurizzazione chiusa

Le pompe e il cercafughe sono in sicurezza

vent automatico disattivato

alimentati da UPS

scarichi collegati al recupero

I 2 sensori dell'ossigeno non hanno anomalie e l'elettrovalvola di intercettazione sulla linea dell'azoto gassoso non è stata bypassata

Le 2 valvoline su tutti i riduttori dei gas sono chiuse

Il carro ponte e il paranco monorotaia sono spenti e in sicurezza

Il carrello elevatore è in sicurezza, spento e senza chiave

Le sorgenti radioattive sono riposte o segnalate chiaramente

I saldatori e le piastre riscaldanti sono spenti

I bagni a ultrasuoni sono spenti

Il rubinetto dell'acqua è chiuso

Le lampade a piantana su ruote sono spente e scollegate dalla presa

Le botole sotto i criostati sono chiuse

Le ringhiere del soppalco sono in posizione

Le porte dei laboratori sono chiuse

Sono segnalati tutti i pericoli con catenelle o nastri bianco-rossi

C'è qualcuno reperibile